|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Бийск*** |
| ***(Министерство)*** |  | ***(город)*** |
| ***АО «Гипроив»*** |  | ***ФКП «БОЗ»*** |
| ***(Генподрядчик)*** |  | ***(Заказчик)*** |
| ***ООО «Востокэнергострой»*** |  | ***Реконструкция для создания производства октогена.***  ***Склад исходного сырья. Здания 2227/1( Сети связи 2)*** |
| ***(монтажное управление)*** |  | ***(объект)*** |
| ***Электромонтажный участок № 1*** |  | ***14.10.2019г.*** |
| ***(участок)*** |  | ***(дата)*** |

**ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование электрооборудования, комплекта** | **Ед. изм.** | **Тип, марка** | ***Завод-изготовитель*** | **Кол-во** | **Примечание** |
| ***1*** | ***Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 20 искробезопасный шлейфов сигнализации [Exia]IICX*** | ***шт*** | ***Корунд-20СИ*** | ***Специнфрматика-СИ*** | ***1*** | **Паспорт №С-RU.ПБ25.В.04506**  **От 2017г.** |
| ***2*** | ***Аккумулятор 12В, 7А\*ч*** | ***шт*** | ***-*** | ***-*** | ***1*** | **№РОСС VN.АВ29.Д50160** |
| ***3*** | ***Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный 0ExibIICT6X, IP 66*** | ***шт*** | ***ИО102-26/В*** | ***-*** | ***10*** | ***№* ССБК RU. ПБ27.Н000010** |
| ***4*** | ***Извещатель охранный инфракрасный объемный взрывозащищенный 1ExibIICT6X, IP 54*** | ***шт*** | ***ИО409-35 «Пирон-1»*** | ***-*** | ***8*** | ***№* RU C-RU. ГБ05.В.0768** |
| ***5*** | ***Коробка распределительная 1ExibIICT6X, IP67*** | ***шт*** | ***КСРВ-2У-2-К*** | ***-*** | ***8*** | **№ RU C-RU. ГБ04.В.00295** |
| ***6*** | ***Шкаф телефонный распределительный в комплекте с плинтами, емкость 30 пар*** | ***шт*** | ***ШРН-1М-2/30*** | ***-*** | ***2*** | **Паспорт № ШРН-1М-2/30 от 11.18** |
| ***7*** | ***Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением; сеч 1х2х0,8 мм.*** | ***м*** | ***КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,8*** | ***-*** | ***280*** | **№ ТС RU C-RU. AЯ46.В.87828** |
| ***8*** | ***Кабель связи огнестойкий; сеч 10х0,5мм.*** | ***м*** | ***КСВВнг(А)-FRLS 10х0,5*** | ***-*** | ***1*** | **№ ТС RU C-BY. AВ24.В.01564** |
| ***9*** | ***Лента стальная оцинкованная шириной 10 мм*** | ***м*** | ***-*** | ***-*** | ***4*** | **№ 101-КС/816 от 11.10.2017** |
| ***10*** | ***Дюбель – гвоздь 6х40*** | ***шт*** | ***-*** | ***-*** | ***100*** | **№ РОСС CN.А.Г35.Н03905** |
| ***11*** | ***Провод одножильный, с медной жилой сечением 4 мм. В ПВХ изоляции*** | ***м*** | ***ПуГВ 1х4*** | ***-*** | ***2*** | **№ RU С-RU.МЕ77.В.00271/19** |
| ***13*** | ***Наконечник для медной жилы сечением 4 мм.*** | ***шт*** | ***-*** | ***-*** | ***6*** | **№ 79ЭТЦ/4 от 17.08.2017г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля | | | | | | | | | |
| *Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | |  | | | |
| *Инженер строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | | | | | | | |  |  |
| *Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Вашурин М.В.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | | | | | | | | | |
| *Начальник строительства ООО "Востокэнергострой" Сапегин В.В.* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
| Представители иных лиц: | | |  | | | | | | |
| *Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК"* | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |